{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Beräkning från total yta","Beräkning från hårdgjord yta"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Beräkning från total yta","index":0,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,3],[4,4,4,5]]}
[]
[null,"Infiltrationsytan ska dimensioneras",{"$nulls":3},"för att med god säkerhet omhänderta"]
[null,"90 procent",null,null,"av årsnederbörden","i dagens klimat."]
[]
[null,"Ce","=",{"$f":"IF(F2=\"för att med god precison omhänderta\",IF(B3=\"98 procent\",6,IF(B3=\"97 procent\",5.2,IF(B3=\"95 procent\",4.2,IF(B3=\"90 procent\",3.05,IF(B3=\"80 procent\",2.05,IF(B3=\"60 procent\",1.15,\"?\")))))),IF(F2=\"för att med god säkerhet omhänderta\",IF(B3=\"98 procent\",7,IF(B3=\"97 procent\",5.9,IF(B3=\"95 procent\",4.8,IF(B3=\"90 procent\",3.4,IF(B3=\"80 procent\",2.25,IF(B3=\"60 procent\",1.3,\"?\")))))),\"?\"))*IF(F3=\"i dagens klimat.\",1,IF(F3=\"i ett framtida, blötare klimat.\",1.3,\"?\"))","v":{"v":3.4,"d":"3.40"}},{"$f":"IF(D5>7,\"OBS: Värdet får ej överstiga 7 om formeln ska gälla.\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Ar","=",{"v":1000,"d":"1,000"},"m2"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Ah","=",{"$f":"O8-U11","v":{"v":972.12,"d":"972"}},"m2",{"$nulls":6},"Am","=",{"$f":"(D5*O8)/U14*(SQRT(U14/U17)-U14/(20*U17)-(6-D5)/20)","v":{"v":27.88,"d":"28"}},"m2"]
[]
[{"$nulls":10},"Hårddgjord yta"]
[{"$nulls":18},"dm","=",100,"mm"]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF(U14/U17<1/6,\"OBS: Magasinet töms för fort för att formeln ska gälla.\",IF(U14/U17>12,\"OBS: Magasinet töms för långsamt för att formeln ska gälla.\",\"\"))","v":""}]
[]
[{"$nulls":18},"fc","=",100,"mm/h"]
[]
[{"$nulls":20},"Dränerad infiltrationsyta"]

{"sheet":"Beräkning från hårdgjord yta","index":1,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,3],[4,4,4,5]]}
[]
[null,"Infiltrationsytan ska dimensioneras",{"$nulls":3},"för att med god säkerhet omhänderta"]
[null,"90 procent",null,null,"av årsnederbörden","i dagens klimat."]
[]
[null,"Ce","=",{"$f":"IF(F2=\"för att med god precison omhänderta\",IF(B3=\"98 procent\",6,IF(B3=\"97 procent\",5.2,IF(B3=\"95 procent\",4.2,IF(B3=\"90 procent\",3.05,IF(B3=\"80 procent\",2.05,IF(B3=\"60 procent\",1.15,\"?\")))))),IF(F2=\"för att med god säkerhet omhänderta\",IF(B3=\"98 procent\",7,IF(B3=\"97 procent\",5.9,IF(B3=\"95 procent\",4.8,IF(B3=\"90 procent\",3.4,IF(B3=\"80 procent\",2.25,IF(B3=\"60 procent\",1.3,\"?\")))))),\"?\"))*IF(F3=\"i dagens klimat.\",1,IF(F3=\"i ett framtida, blötare klimat.\",1.3,\"?\"))","v":{"v":3.4,"d":"3.40"}},{"$f":"IF(D5>7,\"OBS: Värdet får ej överstiga 7 om formeln ska gälla.\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Ar","=",{"$f":"K11+U11","v":{"v":999.8765584495741,"d":"1,000"}},"m2"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Ah","=",972,"m2",{"$nulls":6},"Am","=",{"$f":"(K11)/(U14/(D5*(SQRT(U14/U17)-U14/(20*U17)-(6-D5)/20))-1)","v":{"v":27.876558449574127,"d":"28"}},"m2"]
[]
[{"$nulls":10},"Hårddgjord yta"]
[{"$nulls":18},"dm","=",100,"mm"]
[{"$nulls":10},{"$f":"IF(U14/U17<1/6,\"OBS: Magasinet töms för fort för att formeln ska gälla.\",IF(U14/U17>12,\"OBS: Magasinet töms för långsamt för att formeln ska gälla.\",\"\"))","v":""}]
[]
[{"$nulls":18},"fc","=",100,"mm/h"]
[]
[{"$nulls":20},"Dränerad infiltrationsyta"]